Skierniewice, 30 marca 2023 r.

Szkoła Podstawowa nr 7,

im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach

ul. Św. Maksymiliana Kolbe 30

96-100 Skierniewice

tel./fax + 48 833-10-27

sekretariat@sp7skierniewice.pl

www.sp7skierniewice.pl

Osoba kontaktowa:

Marek Czarnota

sp7@sp7skierniewice.pl

Eliza Kalisiak

sekretariat@sp7skierniewice.pl

**Zapytanie ofertowe**

na „Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 7
 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach”

Powyższe ogłoszenie zapytania ofertowego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach ul. Św. Maksymiliana Kolbe 30 do złożenia oferty nie jest prowadzone w trybie procedury publicznego zaproszenia do składania ofert cenowych zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 z zm.) zwaną dalej Pzp.

OGŁASZAJĄCY

Nazwa firmy:

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach

ul. Św. Maksymiliana Kolbe 30

96-100 Skierniewice

NIP: 836-10-20-324, REGON: 001130242,

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA O CENĘ

Termin realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2023 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa czynności/ materiału | Powierzchnia/ ilość | Kwota netto |
|  | 1. Bieżnia lekkoatletyczna dwutorowa  o szerokości toru 1,20m,o nawierzchni syntetycznej w kolorze ceglastym z domieszką czarnego. Bieżnia powinna być oznakowana liniami szerokości 5 cm. Dopuszczalny spadek podłużny nie może przekroczyć 0,4%, a poprzeczny 1%.
2. Piaskownica do skoku w dal przylegająca do skoczni o wymiarach 3m/7m, obrzegowana krawężnikami na ławie betonowej z oporem z betonu C 7,5/10, wykorytowana z dogęszczeniem powierzchniowo do Id=0,95, wyłożone geowłóknina i uzupełnieniem piaskownicy w piasek drobnoziarnisty żółty. Obrzegowania obłożone nakładkami ochronnymi gumowymi. Montaż deski wraz z rynną ociekową oraz wycinaniem bruzdy w betonie.
3. Planowane roboty do uwzględnienia przy budowie bieżni i skoczni :
4. Zabezpieczenie ternu wykonania zadania zgodnie z przepisami BHP
5. Obramowanie bieżni o nawierzchni syntetycznej obrzeżem betonowym koloru szarego na ławie betonowej z oporem z betonu C 7,5/10
6. Wykonanie podbudowy bieżni,
7. szerokość między obrzeżami 259 cm, obrzeża powinny wystawać ponad płytę betonową o 15mm
8. Warstwy przekroju nawierzchni:- warstwa użytkowa – system poliuretanowy z granulatem EPDM - 2-3 mm- warstwa nośna – granulat gumowy SBR z lepiszczem poliuretanowym - 10 mm- beton C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym o gr. min. 12 cm, min. 1kg/m3- warstwa piasku średnioziarnistego o gr. 15 cm, zagęszczonego do Is=0,97- geowłóknina- koryto (grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Id=0,95),
9. zdjęcie istniejącego chodnika z kostki betonowej i skrócenie go do wysokości alei drzew ( prace rozbiórkowe oraz zakończenie obrzeżem, kostka na odkład),
10. korytowanie wg rzędnych ustalonych w dokumentacji technicznej lub wysokości dostosowanej do terenu,
11. podbudowa pod obrzeże wraz z wbudowaniem obrzeża,
12. dowóz podsypki i zagęszczenie jej,
13. wywóz urobku, które zostanie po korytowaniu ( część wykorzystamy do rewitalizacji),
14. wbudowanie płyty betonowej jako podbudowy pod warstwę wierzchnią, dowóz betonu oraz praca pompogruszki ( minimum 4 tygodnie schnięcie betonu),
15. ułożenie dwóch warstw nawierzchni o łącznej grubości 15mm,
16. malowanie linii 5cm oraz numerów startowych,
17. rewitalizacja terenu wokół bieżni,
18. Prawdopodobnie potrzebne będzie usunięcie 2 lub 3 drzew wraz z systemem korzeniowym ( wliczone w zakres prac),
 |  |  |
| Łącznie wartość netto zamówienia netto: |  |

Dodatkowe uwagi:

1. Zakres prac obejmuje również materiał niezbędny do wykonania zadania.
2. Przed przygotowaniem oferty można zobaczyć miejsce i zakres prac oraz przedstawić dodatkowy zakres.
3. Ogłaszający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia niewielkich zmian co do treści
w/w ogłoszenia.
4. Kwota netto zakresu zamówienia może być podana za całość zadania o ile uwzględnia wszystkie wskazane w zapytaniu elementy. W przypadku braku możliwości wykonania całości zadania, należy podać cenę poszczególnych etapów lub zadań.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

* 1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym
	do niniejszego zapytania wraz z szczegółowym opisem towaru – załącznik nr 1,
	2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim (dopuszcza się przesłanie faksem lub w formie elektronicznej, ale skan oferty musi być podpisany).
	3. Oferta powinna być:
	4. opatrzona pieczątką firmową,
	5. posiadać datę sporządzenia,
	6. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
	7. podpisana czytelnie przez wykonawcę,
	8. wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną
	do reprezentowania firmy.
	9. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki i przekreślenia, itp.) muszą być parafowane
	i datowane przez osobę podpisująca ofertę, w przeciwnym wypadku powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
	10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

* + 1. Formularz ofertowy powinien być przesłany do dnia 12.04.2023 r. do godziny 10:00.
		 za pośrednictwem:
1. poczty,
2. kuriera
3. dostarczona osobiście na adres:

Szkoła Podstawowa nr 7

im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach

ul. Św. Maksymiliana Kolbe 30

96-100 Skierniewice

1. poczty elektronicznej na adres:
	1. sekretariat@sp7skierniewice.pl
	2. sp7@sp7skierniewice.pl
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.04.2023 r. o godzinie 11:30, w oparciu o cenę oraz wskazany ewentualny dodatkowy zakres prac.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sp7skierniewice.szkolnybip.pl.

V. DODATKOWE INFORMACJE udziela p. Marek Czarnota oraz p. Eliza Kalisiak pod numerem telefonu: 46 833 10 27, 530 324 479 oraz adresem e-mailowym sekretariat@sp7skierniewice.pl, sp7@sp7skierniewice.pl

VI. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1

Dyrektor szkoły

Marek Czarnota

Zał. nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące oferenta

Nazwa : .................................................................................................................

Siedziba; ...............................................................................................................

Nr telefonu /faks: ..................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Szkoła Podstawowa nr 7,

im. Kornela Makuszyńskiego w Skierniewicach

ul. Św. Maksymiliana Kolbe 30

96-100 Skierniewice

NIP: 836-10-20-324, REGON: 001130242,

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia (specyfikacja):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa czynności/ materiału | Powierzchnia/ ilość | Kwota netto |
| 1.  | * 1. Bieżnia lekkoatletyczna dwutorowa  o szerokości toru 1,20m,o nawierzchni syntetycznej w kolorze ceglastym z domieszką czarnego. Bieżnia powinna być oznakowana liniami szerokości 5 cm. Dopuszczalny spadek podłużny nie może przekroczyć 0,4%, a poprzeczny 1%.
1. Piaskownica do skoku w dal przylegająca do skoczni o wymiarach 3m/7m, obrzegowana krawężnikami na ławie betonowej z oporem z betonu C 7,5/10, wykorytowana z dogęszczeniem powierzchniowo do Id=0,95, wyłożone geowłóknina i uzupełnieniem piaskownicy w piasek drobnoziarnisty żółty. Obrzegowania obłożone nakładkami ochronnymi gumowymi. Montaż deski wraz z rynną ociekową oraz wycinaniem bruzdy w betonie.
2. Planowane do uwzględnienia roboty przy budowie bieżni i skoczni:
3. Zabezpieczenie ternu wykonania zadania zgodnie z przepisami BHP
4. Obramowanie bieżni o nawierzchni syntetycznej obrzeżem betonowym koloru szarego na ławie betonowej z oporem z betonu C 7,5/10
5. Wykonanie podbudowy bieżni,
6. szerokość między obrzeżami 259 cm, obrzeża powinny wystawać ponad płytę betonową o 15mm
7. Warstwy przekroju nawierzchni:- warstwa użytkowa – system poliuretanowy z granulatem EPDM - 2-3 mm- warstwa nośna – granulat gumowy SBR z lepiszczem poliuretanowym - 10 mm- beton C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym o gr. min. 12 cm, min. 1kg/m3- warstwa piasku średnioziarnistego o gr. 15 cm, zagęszczonego do Is=0,97- geowłóknina- koryto (grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Id=0,95),
8. zdjęcie istniejącego chodnika z kostki betonowej i skrócenie go do wysokości alei drzew ( prace rozbiórkowe oraz zakończenie obrzeżem, kostka na odkład),
9. korytowanie wg rzędnych ustalonych w dokumentacji technicznej lub wysokości dostosowanej do terenu,
10. podbudowa pod obrzeże wraz z wbudowaniem obrzeża,
11. dowóz podsypki i zagęszczenie jej,
12. wywóz urobku, które zostanie po korytowaniu ( część wykorzystamy do rewitalizacji),
13. wbudowanie płyty betonowej jako podbudowy pod warstwę wierzchnią, dowóz betonu oraz praca pompogruszki ( minimum 4 tygodnie schnięcie betonu),
14. ułożenie dwóch warstw nawierzchni o łącznej grubości 15mm,
15. malowanie linii 5cm oraz numerów startowych,
16. rewitalizacja terenu wokół bieżni,

Prawdopodobnie potrzebne będzie usunięcie 2 lub 3 drzew wraz z systemem korzeniowym (wliczone w zakres prac),  |  |  |
| Łącznie wartość netto zamówienia netto: |  |

za kwotę: cena netto :.....................................................................................................................

(słownie: ........................................................................................................................................)

podatek VAT.................................................................................................................................zł

cena brutto ……..........................................................................................................................zł

(słownie: ........................................................................................................................................)

Dodatkowe uwagi:……………………………………………………………………………………

Oświadczenie Oferenta:

- Oświadczam, że akceptuje wszystkie warunki zawarte w zapytaniu ofertowym. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia …................................................... r.

W sprawie podpisania umowy oraz ustaleń w trakcie realizacji zamówienia należy skontaktować się z..................................................................................(podać imię i nazwisko reprezentanta wykonawcy)

Inne informacje wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty